# Работни примери (вж. фиг. A–G)

Фигури, илюстриращи примерните приложения, можете да намерите на графичните страници.

Разстоянието на дюзата до обработвания детайл зависи от обработвания материал (метал, пластмаса и т.н.) и обработката, която възнамерявате да правите.

Оптималната температура за съответното приложение може да се установи чрез практически опити.

Винаги първо направете проба за настройване на дебита и температурата. Започнете с по-голямо разстояние и по-ниска степен на мощност. Адаптирайте разстоянието и степента на мощност според нуждите.

Ако не сте сигурни, какъв материал обработвате или какво ще е действието на горещия въздух върху материала, пробвайте действието на покрито място.

При всички приведени примерни приложе‌ния, освен "Премахване на лак от дограма на прозорци" може‌те да работите без допълнителни при‌способ‌ле‌ния. Все пак, използването на посочените допълнителни приспособления улеснява рабо‌тата и повишава качеството.

За този пистолет за горещ въздух можете да използвате всички дюзи, които са на разположение като принадлежности при Bosch.

- Предпазливост при смяна на дюзите! Не докосвайте горещата дюза. Оставете пистолета за горещ въздух да се охлади и при смяна носете предпазна ръкавица. Можете да се изго‌рите от горещата дюза.

За по-бързо охлаждане можете да оставите пистолета за горещ въздух да работи за кратко с най-ниската настройваща се температура.

##

Поставете дюзата за площи (6). Размекнете за кратко лака с горещ въздух и го отстранете с чиста шпатула. Дългото действие на топлината изгаря лака и утежнява отстраняването.

Много лепила се размекват от топлото. При загрято лепило можете да разделите свързвания или да отстраните излишното лепило.

##

- Използвайте непременно дюзата за защита на стъкло (7). Има опасност от счупване на стъкло.

По профилни повърхности можете да от‌стра‌ните лаковото покритие с шпакла с подходяща форма или с мека телена четка.

##

- Преди да започнете работа, се уверете, че тръбите действително са за вода. Често водопроводните тръби външно не се раз‌ли‌чават от газопроводните. В никакъв случай не се допуска нагряването на газопроводни тръби.

Поставете ъгловата дюза (8). Затоплете замразените места за предпочитане от изхода по посока на входа.

За да не допуснете повреждане на тръбопро‌во‌да, бъдете особено внимателни при нагря‌ва‌не на пластмасови тръби и зоните им на съединя‌ване.

##

Поставете рефлекторната дюза (9). Напълнете пластмасовите тръби с пясък и ги затворете от двете страни, за да предотвратите огъването на тръбата. Загрейте тръбата внимателно и равномерно чрез странично движение напред-назад.

##

Монтирайте редуциращата дюза (12) и заваряващата подложка (11). Материалите на заваряваните детайли и заваръчната тел (10) трябва да са еднакви (напр. PVC). Зоната на шева трябва да е чиста и без омаслявания.

Нагрейте зоната около шева внимателно, докато се размекне. Внимавайте, температурния диапазон между тестообразно и течно състояние на пластмасите е тесен.

Подайте добавъчен материал (10) и го оставете да изтече в заваръчната междина, така че да се получи равномерен шев.

##

За точково спояване поставете редуциращата дюза (12), за спояване на тръби рефлекторната дюза (9).

Ако използвате припой без флюсообразуващи вещества, добавете течност или паста за почистване на спояваното място. Загрейте спояваното място и добавете припой. Припоят трябва да се разтапя от температурата на инструмента.
При необходимост след изстиване на мястото на спояване отстранете флюса.

##

Поставете рефлекторната дюза (9). Изберете диаметър на свиващия се маркуч (13) според обработвания детайл. Загрейте равномерно свиващия се маркуч докато не легне върху обработвания детайл.