# Dati tecnici

Termosoffiatore | GHG 20‑60
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Potenza assorbita nominale | W | 2000
Portata d’aria | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatura all’uscita bocchettaA) | °C | 50–630
Precisione di misurazione temperatura |  | ±10%
Peso secondo EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Classe di protezione |  | /Ⅱ

A)

  A 20 °C di temperatura ambiente

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.