# Instruções de trabalho

- Antes de todos trabalhos no soprador de ar quente deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Nota: Não aproxime muito o bico (3) da peça de trabalho. A acumulação de ar resultante pode causar o sobreaquecimento do soprador de ar quente.

## Remover a proteção térmica

Para trabalhos em locais particularmente estreitos pode retirar a proteção térmica (4) rodando-a.

- Cuidado, o bico está quente! Nos trabalhos sem proteção térmica aumenta o perigo de queimaduras.

Para remover ou colocar a proteção térmica (4) desligue o soprador de ar quente e deixe-o arrefecer.

Para um arrefecimento rápido pode deixar o soprador de ar quente a funcionar na temperatura mais baixa ajustável.

## Desligar o soprador de ar quente

Deposite o soprador de ar quente nas superfícies para pousar a ferramenta (1) para o deixar arrefecer ou para ter as duas mãos livres para trabalhar.

- Trabalhe com muito cuidado com o soprador de ar quente pousado! Poderá queimar-se no bico quente ou no fluxo de ar quente.

Posicione o soprador de ar quente sobre uma superfície plana e estável. Certifique-se de que não pode tombar. Mantenha o cabo fora da área de trabalho para que o mesmo não tombe o soprador de ar quente ou o puxe para baixo.

Desligue o soprador de ar quente se não o for usar durante um período de tempo prolongado e retire a ficha da tomada.