# Tehniskie dati

Karstā gaisa pūtējs | GHG 20‑60
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2000
Gaisa plūsma | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatūra sprauslas izejāA) | °C | 50–630
Temperatūras mērīšanas precizitāte |  | ±10 %
Svars atbilstīgi EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Aizsardzības klase |  | /Ⅱ

A)

  pie apkārtējās vides temperatūras 20 °C

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.