# Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

- Ce décapeur thermique n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d’expérience ou de connaissances. Ce décapeur thermique peut être utilisé par des enfants (âgés d’au moins 8 ans) et par des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d’expérience ou de connaissances, à condition qu’ils soient sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d’utiliser le décapeur thermique en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation. Il y a sinon risque de blessures et d’utilisation inappropriée.

- Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l’utilisation, du nettoyage et de l’entretien. Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec le décapeur thermique.

- Maniez le décapeur thermique avec précaution. Le décapeur thermique génère des températures élevées susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions.

- Soyez extrêmement vigilant lors d’une utilisation à proximité de matériaux inflammables. L’air chaud et la buse brûlante peuvent enflammer de la poussière ou des gaz.

- N’utilisez pas le décapeur thermique dans un environnement potentiellement explosif.

- Ne dirigez pas l’air chaud sur un même endroit pendant une durée prolongée.Lors d’une utilisation sur des matières plastiques, des peintures, des laques ou d’autres matériaux similaires, des gaz facilement ‌inflammables pourraient être générés.

- Ayez à l’esprit que la chaleur peut se propager vers des matériaux inflammables cachés et les enflammer.

- Après son utilisation, posez le décapeur thermique sur un support stable et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.La buse chaude peut causer des dommages.

- Ne laissez pas le décapeur thermique sans surveillance quand il est en marche.

- Conservez le décapeur thermique hors de portée des enfants quand il n’est pas utilisé. Veillez à ce que le décapeur thermique ne soit pas utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement ou qui n’ont pas lu la présente notice. Les décapeurs thermiques sont dangereux lorsqu’ils sont utilisés par des personnes non initiées.

- N’exposez pas le décapeur thermique à la pluie ou à l’humidité. La pénétration d’eau à l’intérieur d’un décapeur thermique accroît le risque de choc électrique.

- Ne maltraitez pas le câble d’alimentation. Ne vous en servez pas pour porter, accrocher le décapeur thermique et ne tirez pas dessus pour débrancher le décapeur de la prise secteur. N’exposez pas le câble à la chaleur et veillez à ce qu’il n’entre pas en contact avec de l’huile. Un câble endommagé ou emmêlé accroît le risque de choc électrique.

- Portez toujours des lunettes de protection. Des lunettes de protection réduisent le risque de blessures.

- Débranchez le connecteur de la prise avant tout réglage, changement d’accessoire ou avant de ranger le décapeur thermique.Cette mesure de précaution réduit le risque de mise en marche accidentel du décapeur thermique.

- Vérifiez l’état du décapeur thermique, de son câble et de son connecteur avant chaque utilisation. N’utilisez plus le décapeur thermique si vous constatez des dommages. N’ouvrez pas le décapeur thermique vous-même. Ne confiez sa réparation qu’à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d’origine. Le risque de choc électrique est élevé quand le décapeur thermique, le câble ou le connecteur sont endommagés.

Aérez bien le poste de travail. Les gaz et vapeurs générés en cours d’utilisation sont souvent nuisibles à la santé.

- Portez des gants de protection et ne touchez pas la buse chaude. Il y a risque de brûlure.

- Ne dirigez pas l’air chaud vers des personnes ou des animaux.

- N’utilisez en aucun cas le décapeur thermique comme un sèche-cheveux. L’air qui sort est beaucoup plus chaud que celui d’un sèche-cheveux.

- Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne pénètre dans le décapeur thermique.

- La distance à respecter entre la buse et la pièce dépend de la nature du matériau (métal, plastique, etc.) et de la nature du travail à effectuer. Commencez toujours par effectuer des tests pour bien choisir le débit d’air et la température.

- Si l’utilisation du décapeur thermique dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utilisez un disjoncteur différentiel. L’utilisation d’un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

- N’utilisez jamais le décapeur thermique si son câble est endommagé. Ne touchez pas le câble endommagé et débranchez aussitôt le câble de la prise au cas où celui-ci est endommagé pendant l’utilisation de l’outil. Un câble endommagé accroît le risque de choc électrique.