# Radni primeri (pogledajte slike A–G)

Slike primera u radu naći ćete na stranama sa grafikom.

Rastojanje mlaznice do komada za obradu se obračunava prema materijalu koji se obrađuje (metal, plastika itd) i planiranog načina obrade.

Optimalna temperatura za trenutnu upotrebu, daje se preko praktičnih ogleda proračunati.

Uvek prvo napravite test po pitanju količine vazduha i temperature. Počnite sa većim razmakom a nižim nivoom jačine. Prilagođavajte rastojanje i nivo jačine po potrebi.

Ukoliko niste sigurni, koji materijal obrađujete ni to kakva dejstva vruć vazduh ima na materijal, tada testirajte dejstvo na nekom nepristupačnom mestu.

Kod svih radnih primera osim „Uklanjanje laka sa prozorskog okna“ možete da radite bez pribora. Upotreba predloženih delova pribora pojednostavljuje rad i značajno povećava kvalitet rezultata.

Za ovu ventilacionu grejalicu možete da koristite sve mlaznice, koje su raspoloživi kao pribor kod Bosch.

- Oprez pri zameni mlaznica! Ne dodirujte vrelu mlaznicu. Ostavite ventilacionu grejalicu da se ohladi i prilikom zamene nosite zaštitne rukavice. Na zagrejanoj mlaznici se možete opeći.

Za brže hlađenje, takođe možete kratko pokrenuti ventilacionu grejalicu na najnižoj temperaturi koja se može podesiti.

##

Postavite pljosnatu mlaznicu (6). Vrelim vazduhom kratko omekšajte lak i pokupite ga čistom špahtlom. Dugo toplotno delovanje gori lak i otežava uklanjanje.

Mnogi lepkovi usled toplote omekšaju. Kod zagrejanog lepka možete da razdvojite veze ili uklonite prekomerni lepak.

##

- Obavezno koristite mlaznicu za zaštitu stakla (7). Postoji opasnost od loma stakla.

Na profilisanim površinama možete podići lak sa odgovarajućom špahlom i skinuti sa nekom mekom žičanom četkom.

##

- Pre zagrevanja proverite da li se zaista radi o vodu sa vodom. Vodovi sa vodom se često spolja ne razlikuju od vodova sa gasom. Gasovodi ne smeju nikako da se zagrevaju.

Postavite ugaonu mlaznicu (8). Zaleđena mesta je najbolje da zagrejete od odvoda u smeru dovoda.

Zagrevajte cevi od plastike kao i spojeve između posebno oprezno, da bi izbegli oštećenja.

##

Postavite reflektorsku mlaznicu (9). Da biste sprečili presavijanje plastičnih cevi, napunite cevi peskom i zatvorite ih sa obe strane. Pažljivo zagrejte cev i pomerajte ga ravnomerno tamo-vamo.

##

Postavite redukcionu mlaznicu (12) i nastavak za zavarivanje (11). Radni komadi za zavarivanje i žica za varenje (10) moraju da budu od istog materijala (npr. oba od PVC-a). Žleb mora biti čist i bez masti.

Zagrevajte mesto vara oprezno sve dok ne bude u vidu testa. Obratite pažnju da područje tem‌pera‌‌ture bude između stanja u vidu testa ili tečnog.

Sprovedite žicu za varenje (10) i uvedite je otvor, tako da se napravi ravnomerno zadebljanje.

##

Za lemljenje tačaka stavite radukcionu mlaznicu (12), za lemljenje cevi, stavite reflektorsku mlaznicu (9).

Ako upotrebljavate lem bez tečnog sredstva, dodajte na mesto za letovanje mast ili pastu za letovanje. Zagrejte mesto za letovanje i dodajte lem. Lem mora da se temperaturom alata otopi.
Uklonite u datom slučaju posle hlađenja mesta za letovanje tečno sredstvo.

##

Postavite reflektorsku mlaznicu (9). Izaberite prečnik termoskupljajućeg creva (13) u skladu sa radnim komadom. Ravnomerno zagrejte termoskupljajuće crevo tako da naleže na radni komad.