# مشخصات فنی

سشوار صنعتی | GHG 20‑60
--- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
توان ورودی نامی | W | ‎2000‎
مقدار هوا | l/min l/min | ‎150–300 300–500
دمای خروجی نازلA) | ‎°C | ‎50–630
دقت اندازه گیری دما |  | ‎±‏10‎%‏
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ | kg | 0,55
کلاس ایمنی |  | /Ⅱ

A)

  دردمای محیط ‎20 °C‎

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎[U]‎ ‎230 ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.