# Uporaba

- Bodite pozorni na omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici fena za vroč zrak.

##

Kovinske površine so s premazom tovarniško zaščitene pred korozijo. Med prvo uporabo ta zaščitna plast izpari.

S postopkom izdelave lahko pride do obarvanj na šobi (3) fena za vroč zrak. Pri tem ne gre za poškodbe in to ne vpliva na delovanje fena za vroč za zrak.

##

Stikalo za vklop/izklop (2) potisnite navzgor.

##

Stikalo za vklop/izklop (2) potisnite navzdol v položaj 0.

- Fen za vroč zrak se mora po daljši uporabi pri visoki temperaturi pred izklopom ohladiti. Nekaj časa naj deluje pri najnižji nastavljivi temperaturi.

##

S stikalom za vklop/izklop (2) lahko uravnavate količino zraka pri obeh stopnjah delovanja:

Stopnja delovanja | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Zračni pretok morate zmanjšati npr. takrat, ko je okolica obdelovanca občutljiva na toploto ali ko bi lahko s tokom zraka premaknili obdelova‌nec z majhno težo.

##

Z nastavitvenim kolescem (5) lahko uravnavate temperaturo zračnega toka.

Označeni položaji nastavnega kolesca ustrezajo naslednjim temperaturnim področjem:

Položaj nastavnega kolesca | Temperatura v °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Položaj nastavitvenega kolesca 1 je primeren za ohlajanje ogretega obdelovanca ali za sušenje barve. Prav tako je primeren za ohlajanje fena za vroč zrak pred izklopom ali menjavo šobe.