# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici uređaja sa toplim vazduhom.

##

Metalne površine su zaštićene premazom protiv korozije. Razvoj dima prilikom prvog puštanja u rad.

U procesu proizvodnje, ventilaciona grejalica može da pokaže pigmentacije mlaznice (3). Ovde se ne radi o oštećenjima, ne narušava se funkcija ventilacione grejalice.

##

Gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2) ka gore.

##

Gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2) ka dole u poziciju 0.

- Pustite da se ventilaciona grejalica, nakon dužeg rada na visokoj temperaturi, ohladi pre gašenja. Neka uređaj zbog toga na kratko radi na najnižoj mogućoj temperaturi.

##

Pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (2) možete da podesite količinu vazduha na dva radna stepena:

Stepen rada | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Smanjite količinu vazduha npr. kada okolina radnog komada ne treba da se prekomerno zagreje ili ako bi neki lakši radni komad mogao da se pomeri cirkulacijom vazduha.

##

Pomoću točkića za podešavanje (5) možete da regulišete temperaturu vazdušne struje.

Označene pozicije točkića za podešavanje odgovaraju sledećim temperaturnim područjima:

Položaj točkića za podešavanje | Temperatura u °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Položaj točkića za podešavanje 1 je pogodan za rashlađivanje pregrejanog radnog komada ili za sušenje farbe. Takođe je pogodan za hlađenje ventilacione grejalice pre odlaganja ili zamene nasadne mlaznice.