# Munkavégzési tanácsok

- A hőlégfúvó pisztolyon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

Figyelem: Ne vigye a (3) fúvókát túl közel a megmunkálásra kerülő munkadarabhoz. Az ekkor létrejövő levegőtorlódás a hőlégfúvó pisztoly túlhevüléséhez vezethet.

## A hőszigetelés levétele

Különösen szűk helyeken végzett munkákhoz a (4) hőszigetelést elforgatással le lehet venni.

- A forró fúvókát óvatosan kezelje! A hőszigetelés nélkül végzett munkáknál a magasabb az égési sérülések veszélye.

A (4) hővédő lemez felhelyezéséhez, illetve levételéhez kapcsolja ki a hőlégfúvó pisztolyt és várja meg, amíg az lehűl.

A gyorsabb lehűtéshez a hőlégfúvó pisztolyt rövid ideig a legalacsonyabb beállítható hőmérsékleten is lehet járatni.

## A hőlégfúvó pisztoly lerakása

Tegye le a hőlégfúvó pisztolyt a (1) lerakófelületre, ha le akarja hűteni, vagy ha a munkához mindkét kezére szükség van.

- A lerakott hőlégfúvó pisztollyal különösen óvatosan dolgozzon! A forró fúvóka vagy a forró levegőáram égési sérüléseket okozhat.

Állítsa a hőlégfúvó pisztolyt egy sík, stabil felületre. Gondoskodjon arról, hogy az ne billenhessen fel. A munkaterületen kívül biztosítsa úgy be a kábelt, hogy az ne billenthesse fel és ne ránthassa le a hőlégfúvó pisztolyt.

Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a hőlégfúvó pisztolyt és húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.