# Τεχνικά στοιχεία

Καμινέτο θερμού αέρα | GHG 20‑60
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000
Ποσότητα αέρα | l/min l/min | 150–300 300–500
Θερμοκρασία στην έξοδο του ακροφυσίουA) | °C | 50–630
Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας |  | ±10 %
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Κατηγορία προστασίας |  | /Ⅱ

A)

  στους 20 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.