# Указания по применению

- До начала работ по обслуживанию и настройке технического фена отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.

Указание: не приближайте сопло (3) слишком близко к обрабатываемой детали. Возникающий напор горячего воздуха может привести к перегреву технического фена.

## Снятие термозащиты

При работах в особо узких местах поворотом можно демонтировать термозащиту (4).

- Остерегайтесь горячего сопла! При работе без термозащиты возникает повышенная опасность ожога.

Чтобы снять или установить термозащиту (4), выключите фен и дайте ему остыть.

Для более быстрого охлаждения можно также ненадолго запустить технический фен на минимальной доступной для установки температуре.

## Выключение технического фена

Поместите фен на место хранения (1), чтобы дать ему остыть или чтобы освободить обе руки для работы.

- Особенно осторожно обращайтесь с выключенным техническим феном! О горячее сопло или при попадании под поток горячего воздуха можно обжечься.

Поставьте технический фен на ровную устойчивую поверхность. Убедитесь, что фен не опрокинется. Закрепите кабель за пределами рабочей зоны, чтобы не потянуть его и не опрокинуть фен.

При длительном простое выключайте фен и вынимайте вилку из розетки.