# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con las indicaciones en la placa de características del soplador de aire caliente.

##

Las superficies metálicas están protegidas contra la corrosión con un revestimiento de fábrica. Esta capa protectora se evapora en la primera puesta en servicio.

Debido al proceso de fabricación, el soplador de aire caliente puede presentar decoloraciones en la boquilla (3). En este caso no se trata de daños, la función del soplador de aire caliente no se ve afectada.

##

Desplace el interruptor de conexión/desconexión (2) hacia arriba.

##

Desplace el interruptor de conexión/desconexión (2) hacia abajo a la posición 0.

- Tras trabajos prolongados a altas temperaturas, deje enfriar el soplador de aire caliente antes de desconectarlo. Para ello, déjela funcionar por un tiempo breve a la temperatura ajustable más baja.

##

Con el interruptor de conexión/desconexión (2) puede regular el caudal de aire en los dos escalones de trabajo:

Escalón de trabajo | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Reduzca el caudal de aire, p. ej. siempre que no deba calentarse demasiado el entorno de la pieza de trabajo o si ésta fuese tan ligera que pudiese resultar desplazada por el chorro de aire.

##

Con la rueda de ajuste (5) puede regular la temperatura de la corriente de aire.

Las posiciones de la rueda de ajuste corresponden a los campos de temperatura siguientes:

Rueda de ajuste | Temperatura en °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

La posición de la rueda de ajuste 1 es apropiada para enfriar una pieza de trabajo caliente o para el secado de pintura. También es adecuada para enfriar el soplador de aire caliente antes de desconectarlo o cambiar las boquillas.