# Tekniset tiedot

Kuumailmapuhallin | GHG 20‑60
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nimellinen ottoteho | W | 2 000
Ilmamäärä | l/min l/min | 150–300 300–500
Lämpötila suutinaukossaA) | °C | 50–630
Lämpötilan mittaustarkkuus |  | ±10 %
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 0,55
Suojausluokka |  | /Ⅱ

A)

  20 °C:n ympäristön lämpötilassa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.