# Datos técnicos

Decapador por aire caliente | GHG 20‑60
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2000
Caudal de aire | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatura en la salida de la boquillaA) | °C | 50–630
Exactitud de medición de temperatura |  | ±10 %
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Clase de protección |  | /Ⅱ

A)

  a 20 °C de temperatura ambiente

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.