# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Heißluftgerätes übereinstimmen.

##

Ab Werk sind die Metalloberflächen mit einer Beschichtung vor Korrosion geschützt. Diese Schutzschicht verdampft bei der ersten Inbetriebnahme.

Durch den Fertigungsprozess kann das Heißluftgebläse Verfärbungen an der Düse (3) aufweisen. Hierbei handelt es sich nicht um Beschädigungen, die Funktion des Heißluftgebläses wird nicht beeinträchtigt.

##

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (2) nach oben.

##

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (2) nach unten in Stellung 0.

- Lassen Sie das Heißluftgebläse nach längerem Arbeiten mit hoher Temperatur vor dem Ausschalten abkühlen. Lassen Sie es dafür für kurze Zeit mit der niedrigsten einstellbaren Temperatur laufen.

##

Mit dem Ein-/Ausschalter (2) können Sie die Luftmenge in den beiden Arbeitsstufen einstellen:

Arbeitsstufe | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Verringern Sie die Luftmenge z.B. dann, wenn die Umgebung eines Werkstücks nicht übermäßig erhitzt werden soll oder wenn sich ein leichtes Werkstück durch den Luftstrom verschieben könnte.

##

Mit dem Stellrad (5) können Sie die Temperatur des Luftstroms regeln.

Die markierten Stellradpositionen entsprechen den folgenden Temperaturbereichen:

Stellradposition | Temperatur in °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Die Stellradposition 1 ist geeignet zum Abkühlen eines erhitzten Werkstücks oder zum Trocknen von Farbe. Sie ist ebenso geeignet, das Heißluftgebläse vor dem Abstellen oder dem Wechsel der Aufsatzdüsen abzukühlen.