# Mantenimiento y limpieza

- Antes de cualquier manipulación en el soplador de aire caliente extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

- Mantenga limpia el soplador de aire caliente y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar riesgos de seguridad.