# Dane techniczne

Opalarka | GHG 20‑60
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Moc nominalna | W | 2000
Wydatek powietrza | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatura u wylotu dyszyA) | °C | 50–630
Dokładność pomiaru temperatury |  | ±10%
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Klasa ochrony |  | /Ⅱ

A)

  przy temperaturze 20°C

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.