# Пайдалану нұсқаулары

- Барлық жұмыстардан алдын ыстық ауа пистолетінің желілік ашасын розеткадан суырып шығарыңыз.

Нұсқау: саптаманы (3) өңделетін дайындамаға тым қатты жақындатпаңыз. Пайда болатын ауа қысымы ыстық ауа пистолетінің қатты қызуына әкелуі мүмкін.

## Жылу оқшаулағышын алып тастау

Тым тар жерлерде жұмыс істеу үшін жылу оқшаулағышын (4) бұрап шығаруға болады.

- Ыстық саптамадан абай болыңыз! Жылу оқшаулағышынсыз жұмыс істеу кезінде күйіп қалу қаупі өте жоғары болады.

Жылудан қорғанысты (4) алып тастау үшін ыстық ауа пистолетін өшіріп, суытыңыз.

Жылдам салқындату үшін сондай-ақ ыстық ауа пистолетін орнатуға болатын ең төмен температурада аз уақытқа іске қосуға болады.

## Ыстық ауа пистолетін өшіру

Ыстық ауа пистолетін суыту үшін немесе екі қолыңыз да жұмыс істеуге бос болуы үшін, оны сақтау орнына (1) қойыңыз.

- Қосулы ыстық ауа пистолетін ұстаған кезде ерекше сақ болыңыз Ыстық саптамадан немесе ыстық ауа ағынынан күйіп қалуыңыз мүмкін.

Ыстық ауа пистолетін тегіс, орнықты бетке қойыңыз. Оның төңкеріліп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Кабельді жұмыс аумағынан тыс жерге, ол ыстық ауа пистолетін тартпайтындай немесе төңкермейтіндей орналастырыңыз.

Ыстық ауа пистолеті ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны өшіріп, ашасын розеткадан суырыңыз.