# Tehnilised andmed

Kuumaõhupuhur | GHG 20‑60
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Tarbitav nimivõimsus | W | 2000
Õhuhulk | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatuur düüsi väljundi juuresA) | °C | 50–630
Temperatuuri mõõtmise täpsus |  | ±10%
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 0,55
Kaitseklass |  | /Ⅱ

A)

  ümbritseval temperatuuril 20 °C

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed olla erinevad.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.