# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці термоповітродувки.

##

При поставці з заводу металеві поверхні термоповітродувки захищені від корозії спеціальним покриттям. Цей захисний шар випаровується при першому використанні (пуску в експлуатацію) інструмента.

В ході використання можливі зміни кольору сопла (3) термоповітродувки. Це не є пошкодженням, на належну роботу термоповітродувки це жодним чином не впливає.

##

Посуньте вимикач (2) догори.

##

Посуньте вимикач (2) донизу в положення 0.

- Після тривалої роботи на високій температурі перед тим, як вимкнути термоповітродувку, дайте їй охолонути. Для цього їй йому попрацювати короткий час на найнижчій можливій температурі.

##

За допомогою вимикача (2) ви можете налаштувати потік повітря на двох рівнях роботи:

Рівень роботи | л/хв | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Зменште потік повітря, напр., щоб не перегрівати занадто середовище навколо заготовки або щоб потік повітря не посунув легку заготовку.

##

За допомогою коліщатка (5) можна регулювати температуру потоку повітря.

Позначені положення коліщатка відповідають таким діапазонам температури:

Положення коліщатка | Температура в °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Положення коліщатка 1 призначене для охолодження нагрітої деталі або для висушування фарби. Він також призначений для охолодження термоповітродувки перед відкладанням її або перед заміною сопла.