# Töösuunised

- Ühendage enne kõiki kuumaõhupuhuril tehtavaid töid võrgupistik pistikupesast lahti.

Märkus: Ärge viige otsakut (3) töödeldavale detailile liiga lähedale. Sellest tulenev õhu kogunemine võib põhjustada kuumaõhupuhuri ülekuumenemist.

## Soojuskaitse eemaldamine

Eriti kitsastes kohtades töötamiseks võite soojuskaitse (4) seda keerates eemaldada.

- Ettevaatust kuuma otsakuga! Ilma soojuskaitseta töötades suureneb põletusoht.

Kuumakaitse (4) eemaldamiseks või pealepanemiseks lülitage kuumaõhupuhur välja ja laske sellel jahtuda.

Kiiremaks mahajahutamiseks võite te kuumaõhupuhurit ka lühikest aega madalaima seadistatava temperatuuriga töötada lasta.

## Kuumaõhupuhuri kõrvaleasetamine

Asetage kuumaõhupuhur paigutuspindadele (1) kõrvale, selleks et seda maha jahtuda lasta või et mõlemad käed töötamiseks vabaks saada.

- Töötage kõrvaleasetatud kuumaõhupuhuriga eriti ettevaatlikult! Te võite ennast kuuma düüsi või kuuma õhuvooluga ära põletada.

Paigutage kuumaõhupuhur tasase stabiilse pinna peale. Tagage, et see ei saaks ümber kukkuda. Kindlustage kaabel väljaspool oma tööpiirkonda selliselt, et see ei saaks kuumaõhupuhurit ümber paisata ega alla tõmmata.

Lülitage kuumaõhupuhur pikema mittekasutamise korral välja ja ühendage võrgupistik lahti.