# 안전 수칙

모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오. 다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다‌.

안전 수칙과 지침서는 계속 보관하시기 바랍니다.

- 본 열풍기는 어린이나 정신지체 및 신체 부자유자 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용하기에 적합하지 않습니다. 본 열풍기는 안전 책임자의 감독 하에 혹은 감독자에게 열풍기의 안전한 사용법과 관련 위험사항에 대한 교육을 받고 이해한 경우에 한해 8세 이상의 어린이, 정신지체 및 신체 부자유자, 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용할 수 있습니다. 이를 지키지 않을 경우, 오작동과 부상의 위험이 따릅니다.

- 사용, 청소 및 유지보수 작업 시 어린이들이 가까이 오지 않도록 하십시오. 열풍기를 가지고 장난치는 일이 없도록 해야 합니다.

- 열풍기를 조심스럽게 다루십시오. 열풍기에서 과도한 열이 생성되어 화재 및 폭발을 초래할 수 있습니다.

- 가연성 소재 근처에서 작업하는 경우 특히 주의하십시오. 뜨거운 공기 또는 뜨거운 노즐로 인해 분진 또는 기체에 불이 붙을 수 있습니다.

- 열풍기를 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오.

- 뜨거운 공기를 동일한 부위에 오랫 동안 조준하지 마십시오. 플라스틱, 페인트, 광택제 및 이와 유사한 소재에서 작업할 경우 쉽게 점화될 수 있는 기체가 생성될 수 있습니다.

- 가려져 있는 가연성 소재에 열이 전달되거나 가연성 소재에 불이 붙지 않도록 유의하십시오.

- 열풍기를 사용한 후에는 안전한 곳에 두고 전동공구를 완전히 냉각시킨 후에 다른 곳에 보관하십시오. 뜨거운 노즐은 위험을 초래할 수 있습니다.

- 열풍기가 켜진 상태에서 무감독 상태로 있으면 안 됩니다.

- 사용하지 않는 열풍기는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 열풍기에 대해 제대로 알지 못하거나, 이 지시사항을 읽지 않은 사람에게 열풍기를 사용하게 해서는 안 됩니다. 경험이 없는 사람이 열풍기를 사용하면 위험합니다.

- 열풍기가 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 열풍기에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다‌.

- 전원 케이블을 잡고 열풍기를 운반하거나 걸어 놓아서는 안 되며, 전원 소켓에서 플러그를 뽑을 때 전원 케이블을 잡아 당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 케이블을 열기나 유분 근처에 두지 마십시오. 손상되거나 엉킨 전원 케이블은 감전을 유발할 수 있습니다.

- 항상 보안경을 착용하십시오. 보안경을 착용해야 부상 위험이 줄어듭니다.

- 공구 설정을 적용거나 액세서리 교환 또는 열풍기를 분리하기 전에 전원 소켓에서 플러그를 빼내십시오. 이러한 조치는 실수로 열풍기구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.

- 사용하기 전에 항상 열풍기, 케이블 및 플러그를 점검하십시오. 손상된 부위가 발견되면 열풍기를 사용하지 마십시오. 열풍기는 스스로 직접 분해하지 말고 해당 자격을 갖춘 전문 인력에게만 맡겨 순정 대체품으로만 수리하십시오. 손상된 열풍기, 전원 케이블 및 플러그를 사용하면 감전 위험이 높아집니다.

작업장을 잘 환기시키십시오. 작업 시 발생한 기체 및 증기는 건강에 유해한 경우가 많습니다.

- 보호장갑을 착용하고 뜨거운 노즐을 만지지 마십시오. 화상 위험이 있습니다.

- 뜨거운 공기를 사람이나 동물을 향해 조준하지 마십시오.

- 열풍기를 헤어 드라이기 용도로 사용하지 마십시오. 전동공구에서 방출되는 공기는 헤어 드라이기에서 방출되는 공기보다 훨씬 뜨겁습니다.

- 어떠한 이물질도 열풍기 안에 유입되지 않도록 유의하십시오.

- 작업물에 대한 노즐 간격은 가공할 소재(금속, 플라스틱 등) 및 의도한 가공 유형에 따라 맞추십시오. 공기량 및 온도에 따라 항상 테스트를 먼저 하십시오.

- 열풍기를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기의 사용으로 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

- 절대로 전원 케이블이 손상된 열풍기를 사용하지 마십시오. 작업하다가 전원 케이블이 손상된 경우 손상된 케이블을 만지지 말고 바로 플러그를 빼십시오. 손상된 전원 케이블은 감전을 일으킬 위험이 높습니다.