# Tehnički podaci

Puhalo vrućeg zraka | GHG 20‑60
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nazivna primljena snaga | W | 2000
Količina zraka | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatura na izlazu sapniceA) | °C | 50–630
Točnost mjerenja temperature |  | ±10 %
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Klasa zaštite |  | /Ⅱ

A)

  pri temperaturi okoline od 20 °C

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.