# Одржување и чистење

- Пред каква било интервенција на дувалката за топол воздух, извлечете го струјниот приклучок од приклучницата.

- Одржувајте ги чисти дувалката и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични алати, за да избегнете загрозување на безбедноста.