# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва съответства на данните, изписани на табелката на пистолета за горещ въздух.

##

Фабрично металните повърхности са защитени с антикорозионно покритие. Този защитен слой се изпарява при първото въвеждане в експлоатация.

Поради производствения процес пистолетът за горещ въздух може да има оцветявания по дюзата (3). При това не става дума за повреди, функцията на пистолета за горещ въздух не се засяга.

##

Преместете пусковия прекъсвач (2) нагоре.

##

Преместете пусковия прекъсвач (2) надолу в положение 0.

- Оставете пистолета за горещ въздух след по-дълга работа с висока температура да се охлади, преди да го изключите. За тази цел го оставете за известно време да поработи с ниско настроена температура.

##

С пусковия прекъсвач (2) можете да настроите количеството въздух в двете работни степени:

Работна степен | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Намалете дебита, напр. когато трябва да пре‌дот‌вратите прекомерното нагряване на окол‌ността на детайла или ако детайлът е лек и въздушната струя го измества.

##

С колелото за регулиране (5) можете да регулирате температурата на въздушния поток.

Маркираните позиции на потенциометъра съот‌ветстват на следните температурни диапазони:

Позиция на потенциометъра | Температура в °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Позицията на колелото за регулиране 1 е подходяща за охлаждане на загрят детайл или за изсушаване на боя. Тя също така е подходяща за охлаждане на пистолета за горещ въздух преди оставянето му или смяната на дюзите.