# Технически данни

Пистолет за горещ въздух | GHG 20‑60
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Номинална консумирана мощност | W | 2000
Количество въздух | l/min l/min | 150–300 300–500
Температура на изхода на дюзатаA) | °C | 50–630
Точност на измерване на температурата |  | ±10 %
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Клас на защита |  | /Ⅱ

A)

  при 20 °C температура на околната среда

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежения и при специфични за отделни страни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.