# Przykłady zastosowań (zob. rys. A–G)

Ilustracje możliwych sposobów zastosowania elektronarzędzia można znaleźć na stronach graficznych.

Odległość pomiędzy dyszą a obrabianym elementem zależy od rodzaju obrabianego materiału (metal, tworzywo sztuczne i in.) oraz rodzaju obróbki.

Optymalną dla danego zastosowania tempera‌turę można dobrać jedynie w drodze prób praktycz‌nych.

Zawsze należy przeprowadzić najpierw test w celu właściwego doboru siły nadmuchu i temperatury. Należy rozpocząć pracę, zachowując większy odstęp i włączając niższy stopień mocy. Następnie, w zależności od potrzeb, można dopasować odległość i stopień mocy.

W razie braku pewności co do właściwości obrabianego materiału lub skutków działania gorącego powietrza na materiał, należy przetestować działanie na niewidocznym fragmencie materiału.

W przypadku wszystkich przedstawionych spo‌so‌bów zastosowania elektronarzędzia (z wyjąt‌kiem „Usuwanie powłok lakierniczych z ram okiennych” można pracować bez osprzętu. Użycie zaproponowanych elementów osprzętu ułatwia jed‌nak pracę i znacznie podnosi jakość efektu końco‌wego.

Do tej opalarki można używać jako osprzętu wszystkich dysz dostępnych w firmie Bosch.

- Zachować ostrożność podczas wymiany dysz! Nie wolno dotykać gorącej dyszy. Schłodzić opalarkę i nosić rękawice ochronne podczas wymiany dysz. Istnieje ryzyko oparzenia się o gorącą dyszę.

Aby szybciej schłodzić opalarkę, można przestawić ją na krótko na najniższą możliwą temperaturę.

##

Założyć dyszę płaską (6). Krótko zmiękczyć lakier za pomocą gorącego powietrza i podważyć go czystą szpachelką. Dłuższe oddziaływanie gorącego powietrza może spalić lakier i utrudnić jego usunięcie.

Wiele klejów mięknie na skutek działania ciepła. Miękki klej umożliwia demontaż połączeń klejonych lub usunięcie nadmiar kleju.

##

- Należy obowiązkowo używać dyszy ochronnej do szkła (7). Istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia szyby.

Na powierzchniach profilowanych lakier można podważyć za pomocą odpowiedniej szpachelki lub zetrzeć miękką szczotką drucianą.

##

- Przed rozpoczęciem ogrzewania sprawdzić, czy rozmrażana rura jest rzeczywiście rurą wodociągową. Rury wodociągowe trudno z zewnątrz odróżnić od przewodów gazo‌wych. W żadnym wypadku nie wolno ogrze‌wać prze‌wodów gazowych.

Założyć dyszę kątową (8). Zamarznięte miejsca najlepiej jest ogrzewać w kierunku od odpływu do dopływu.

Rury z tworzywa sztucznego, a także złączki między rurami należy ogrzewać wyjątkowo ost‌rożnie, aby uniknąć ich uszkodzenia.

##

Założyć dyszę reflektorową (9). Rury z tworzywa sztucznego należy wypełnić piaskiem i zamknąć je po obu stronach, aby zapobiec odkształceniom rury. Ostrożnie ogrzewać rurę, poruszając nią równomiernie na boki.

##

Założyć dyszę redukcyjną (12) i suwak spawalniczy (11). Zgrzewane elementy oraz drut spawalniczy (10) muszą być wykonane z takiego samego materiału (np. oba z PVC). Szew musi być wolny od zanieczyszczeń i odtłuszczony.

Ostrożnie ogrzewać miejsce spawu, aż do jego zmiękczenia. Zwrócić przy tym uwagę, że zakres temperatur między miękkim i płynnym stanem tworzywa sztucznego nie jest zbyt duży.

Przysunąć drut spawalniczy (10) i ostrożnie nakraplać do szczeliny, aż do uzyskania równomiernej zgrzeiny.

##

Do lutowania punktowego należy użyć dyszy redukcyjnej (12), a do lutowania rur dyszy reflektorowej (9).

Jeżeli stosowany jest lut bez topnika, należy nałożyć na spoinę tłuszcz lutowniczy lub pastę lutowniczą. Ogrzać spoinę i dodać lutu. Lut musi się topić pod wpływem temperatury materiału.
Po ochłodze‌niu spoiny w razie potrzeby usunąć topnik.

##

Założyć dyszę reflektorową (9). Wybrać średnicę węża termokurczliwego (13) pasującą do danego elementu. Równomiernie ogrzewać wąż termokurczliwy do chwili, aż będzie ściśle przylegał do elementu.