# 기계 시동

- 전원 전압에 유의하십시오! 전원의 전압은 열풍기의 형식라벨에 있는 표시와 일치해야 합니다.

##

공장인도 시 금속 표면은 부식되지 않도록 코팅되어 있습니다. 처음 제품을 사용할 때 이 보호층이 기화됩니다.

제조 공정으로 인해 열풍기의 노즐 (3) 이 변색될 수 있습니다. 이는 손상된 것이 아니며, 열풍기 작동 성능에 영향을 미치지 않습니다.

##

전원 스위치 (2) 를 위쪽으로 미십시오.

##

전원 스위치 (2) 를 아래쪽 0 위치로 미십시오.

- 열풍기를 고온으로 장시간 작동한 후에는 냉각을 위해 전원을 끄기 전에 냉각시키십시오. 이를 위해 잠깐 동안 저온으로 작동시키십시오.

##

전원 스위치 (2) 를 이용하여 두 작업 단계로 공기량을 설정할 수 있습니다:

작업 단계 | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

작업물 주위가 지나치게 가열되면 안 되거나 작은 작업물이 풍속에 밀려 위치가 움직일 염려가 있을 경우 풍속을 줄이십시오.

##

조정 휠 (5) 를 돌려 흐르는 공기의 온도를 제어할 수 있습니다.

표시된 조정 휠 위치는 다음과 같은 온도 범위에 해당됩니다.

조정 휠 위치 | 온도 (°C)
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

조정 휠 위치 1은 가열된 작업물의 냉각 또는 페인트 건조 작업에 적합합니다. 또한, 열풍기를 정지시키기 전 또는 노즐을 교환하기 전에 공구를 냉각시키기 위한 용도로도 사용됩니다.