# Műszaki adatok

Hőlégfúvó pisztoly | GHG 20‑60
--- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000
Levegőmennyiség | l/perc l/perc | 150–300 300–500
Hőmérséklet a fúvóka kimeneténA) | °C | 50–630
Hőmérséklet mérési pontosság |  | ±10 %
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 0,55
Érintésvédelmi osztály |  | /Ⅱ

A)

  20 °C környezeti hőmérséklet mellett

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön, egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.