# Sigurnosne napomene

Treba pročitati sve sigurnosne napo‌mene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

- Ovo puhalo vrućeg zraka ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem. Ovo puhalo vrućeg zraka smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i ako ih uputi u sigurno rukovanje i opasnosti povezane s rukovanjem puhalom vrućeg zraka. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

- Djeca moraju biti pod nadzorom prilikom korištenja, čišćenja i održavanja. Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s ventilatorom na vrući zrak.

- Pažljivo postupajte s puhalom vrućeg zraka. Puhalo vrućeg zraka proizvodi veliku toplinu koja dovodi do povećane opasnosti od požara i eksplozije.

- Budite posebno pažljivi kada radite u blizini zapaljivih materijala. Struja vrućeg zraka odn. vruća sapnica mogu zapaliti prašinu ili plinove.

- Ne radite s puhalom vrućeg zraka u okolini ugroženoj eksplozijom.

- Ne usmjeravajte struju vrućeg zraka duže vrijeme na jedno te isto mjesto. Lako zapaljivi plinovi mogu nastati npr. pri obradi plastike, boja, lakova ili sličnih materijala.

- Vodite računa da se toplina provodi do pokrivenih zapaljivih materijala i da ih može zapaliti.

- Nakon uporabe puhalo vrućeg zraka sigurno odložite i ostavite ga da se potpuno ohladi na površinama za odlaganje prije nego što ga zapakirate. Vruća sapnica može prouzročiti oštećenja.

- Uključeno puhalo vrućeg zraka ne ostavljajte bez nadzora.

- Puhalo vrućeg zraka koje ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s puhalom vrućeg zraka osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Puhala vrućeg zraka su opasna ako s njima rade neiskusne osobe.

- Puhalo vrućeg zraka držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u puhalo vrućeg zraka povećava opasnost od električnog udara.

- Ne zloupotrebljavajte kabel za nošenje, vješanje puhala vrućeg zraka ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Kabel držite dalje od vrućine ili ulja. Oštećeni ili usukani kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.

- Uvijek nosite zaštitne naočale. Zaštitne naočale smanjuju opasnost od ozljeda.

- Izvucite utikač iz utičnice prije namještanja alata, zamjene pribora ili odlaganja puhala vrućeg zraka. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje puhala vrućeg zraka.

- Prije svake uporabe provjerite puhalo vrućeg zraka, kabel i utikač. Puhalo vrućeg zraka ne koristite ako ste ustanovili oštećenja. Puhalo vrućeg zraka ne otvarajte sami i popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Oštećena puhala vrućeg zraka, oštećeni kabel i utikač povećavaju opasnost od električnog udara.

Dobro provjetrite radno mjesto. Plinovi i pare, koji nastaju pri radu, često su štetni za zdravlje.

- Nosite zaštitne rukavice i ne dodirujte vruću sapnicu. Postoji opasnost od opeklina.

- Ne usmjeravajte struju vrućeg zraka na ljude ili životinje.

- Puhalo vrućeg zraka ne koristite kao sušilo za kosu. Struja zraka koja izlazi znatno je toplija od one kod sušila za kosu.

- Pazite da strana tijela ne dospiju u puhalo vrućeg zraka.

- Razmak sapnice do izratka ravna se prema materijalu koji se obrađuje (metal, plastika itd.) i namjeravanom načinu obrade. Uvijek najprije napravite test u pogledu količine zraka i temperature.

- Ako se ne može izbjeći uporaba puhala vrućeg zraka u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Primjenom zaštitne strujne sklopke smanjuje se opasnost od električnog udara.

- Puhalo vrućeg zraka ne koristite s oštećenim kabelom. Oštećeni kabel ne dodirujte i izvucite mrežni utikač ako bi se kabel tijekom rada oštetio. Oštećeni kabel povećava opasnost od električnog udara.