# Пуск в эксплуатацию

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке технического фена.

##

При поставке с завода-изготовителя металлические поверхности фена защищены от коррозии специальным покрытием. Этот защитный слой испаряется при первом использовании (пуске в эксплуатацию) инструмента.

В ходе использования возможны изменения цвета сопла (3) технического фена. Это не является повреждением, на надлежащую работу технического фена это никак не влияет.

##

Передвиньте выключатель (2) вверх.

##

Передвиньте выключатель (2) вниз в положение 0.

- После длительной работы на высокой температуре, прежде чем выключить технический фен, дайте ему остыть. Для этого дайте ему поработать короткое время на самой низкой настраиваемой температуре.

##

С помощью выключателя (2) можно регулировать объем воздуха в двух рабочих режимах:

Рабочий режим | л/мин | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Уменьшайте поток воздуха, напр., во избежание чрезмерного нагрева окружающего заготовку пространства или смещения легкой заготовку потоком воздуха.

##

С помощью колесика (5) можно регулировать температуру потока воздуха.

Обозначенные положения установочного колесика соответствуют следующим диапазонам температуры:

Положение установочного колесика | Температура в °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Положение колесика 1 предназначено для охлаждения нагретой детали или для высушивания краски. Этот режим также предназначен для охлаждения технического фена перед прекращением работы или перед сменой сопла.