# Ibrugtagning

- Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på varmluftpistolens typeskilt.

##

Fra fabrikken er metaloverfladerne beskyttet mod korrosion med en belægning. Dette beskyttelseslag fordamper ved den første ibrugtagning.

På grund af produktionsprocessen kan varmluftpistolen have misfarvninger på dysen (3). Der er ikke tale om beskadigelser, og varmluftpistolens funktion påvirkes ikke.

##

Skub tænd/sluk-knappen (2) opad.

##

Skub tænd/sluk-knappen (2) nedad i stilling 0.

- Lad varmluftspistolen køle af efter længerevarende arbejde med høj temperatur, før det slås fra. Lad det køre i kort tid med den laveste temperatur, der kan indstilles.

##

Med tænd/sluk-knappen (2) kan du indstille luftmængden i begge arbejdstrin:

Arbejdstrin | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Reducer luftmængden, f.eks. hvis omgivelserne for et emne ikke skal varmes alt for meget op, eller hvis et let emne evt. kan flytte sig på grund af luftstrømmen.

##

Med stillehjulet (5) kan du regulere luftstrømmens temperatur.

De markerede hjulpositioner svarer til følgende temperaturområder:

Hjulposition | Temperatur i °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Stillehjulsposition 1 er egnet til afkøling af et opvarmet emne eller til tørring af maling. Den er ligeledes egnet til at afkøle varmluftspistolen, før man stiller det til side eller skifter forsatsdyser.