# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku teplovzdušného náradia.

##

Od výroby sú kovové povrchy chránené pred koróziou náterom. Táto ochranná vrstva sa pri prvom uvedení do prevádzky vyparuje.

Pracovný proces môže spôsobiť sfarbenie dýzy (3) teplovzdušnej pištole. Nejde tu však o poškodenie, funkčnosť teplovzdušnej pištole nie je obmedzená.

##

Posuňte vypínač (2) nahor.

##

Posuňte vypínač (2) nadol do pozície 0.

- Po dlhšej práci pri vysokej teplote nechajte teplovzdušnú pištoľ pred vypnutím vychladnúť. Na tento účel ho nechajte krátky čas bežať na najnižšiu nastaviteľnú teplotu.

##

Vypínačom (2) môžete regulovať prietok vzduchu v obidvoch pracovných stupňoch:

Pracovný stupeň | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Prietok vzduchu znížte napr. vtedy, keď sa okolie obrobku nemá rovnomerne ohrievať alebo keď sa má prúdom vzduchu posunúť ľahký obrobok.

##

Nastavovacím kolieskom (5) môžete regulovať teplotu prúdu vzduchu.

Označené polohy kolieska zodpovedajú nasledovným rozsahom teploty:

Poloha nastavovacieho kolieska | Teplota v °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Poloha nastavovacieho kolieska 1 je vhodná na ochladzovanie rozhorúčeného obrobku alebo na sušenie farby. Taktiež je vhodná na ochladenie teplovzdušnej pištole pred odstavením alebo výmenou nasadzovacích dýz.