# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione della sorgente di alimentazione dovrà corrispondere a quella riportata sulla targhetta identificativa del termosoffiatore.

##

Le superfici metalliche sono protette di serie da un apposito rivestimento anticorrosione. Tale strato protettivo evapora alla prima messa in funzione.

A causa del processo di produzione, il termosoffiatore potrebbe presentare scolorimenti sulla bocchetta (3). Anche in tale caso, non si tratta comunque di danni che pregiudichino la funzionalità del termosoffiatore.

##

Spingere l’interruttore di avvio/arresto (2) verso l’alto.

##

Spingere l’interruttore di avvio/arresto (2) verso il basso in posizione 0.

- Dopo un impiego prolungato ad alta temperatura, prima di spegnerlo, lasciare raffreddare il termosoffiatore. A tale scopo, lasciarlo funzionare brevemente alla minima temperatura impostabile.

##

Con l’interruttore di avvio/arresto (2) è possibile regolare la portata d’aria nei due livelli di lavoro:

Livello di lavoro | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

La portata d’aria va ridotta, ad esempio, quando occorre non riscaldare eccessivamente la zona prossima ad un pezzo in lavorazione, oppure quando un pezzo in lavorazione leggero potrebbe spostarsi sotto il flusso d’aria.

##

Con la rotellina di regolazione (5) è possibile regolare la temperatura del flusso d’aria.

Le posizioni marcate della rotellina di regolazione corrispondono ai seguenti campi di temperatura:

Posizione rotellina regolazione | Temperatura espressa in °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

La posizione 1 della rotellina di regolazione è indicata per raffreddare un pezzo in lavorazione riscaldato, oppure per asciugare colori. Tale livello è indicato anche per far raffreddare il termosoffiatore prima di deporlo, oppure prima di sostituire le bocchette.