# Қолданысқа енгізу

- Желілік кернеуге назар аударыңыз! Ток көзінің қуаты ыстық ауа пистолетінің зауыттық тақтайшасындағы мәліметтерге сай болуы қажет.

##

Металл беттер зауыттан тот басудан қорғайтын қаптамамен қорғалып шығарылады. Бұл қорғаныш қаптама алғаш рет қолданысқа енгізген кезде буға айналады.

Өндірістік процесс барысында ыстық ауа пистолетінің саптамасында (3) түссіздену орын алуы мүмкін. Бұл зақым болып есептелмейді және ыстық ауа пистолетінің жұмысына әсер етпейді.

##

Ажыратқышты (2) жоғары қарай жылжытыңыз.

##

Ажыратқышты (2) төмен қарай 0 күйіне жылжытыңыз.

- Ыстық ауа пистолетін ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін өшіруден бұрын суытыңыз. Ол үшін ең төмен реттелетін температурада қысқа уақыт жұмыс істетіңіз.

##

Ажыратқыштың (2) көмегімен ауа көлемін екі жұмыс деңгейінде реттеуге болады:

Жұмыс кезеңі | л/мин | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Ауа көлемін, мысалы, дайындама айналасы қатты қызып кетпеуі үшін немесе жеңіл дайындама ауа ағынымен жылжып кетпеуі үшін азайтыңыз.

##

Айналмалы реттегіштің (5) көмегімен ауа ағынының температурасын реттеуге болады.

Белгіленген айналмалы реттегіштің күйлері төмендегі температура диапазондарына сәйкес келеді:

Айналмалы реттегіштің күйі | Температура, °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Айналмалы реттегіштің 1 күйі қызған дайындаманы суытуға немесе бояуды кептіруге арналған. Ол ыстық ауа пистолетін алып тастамас немесе салмалы саптамаларды алмастырмас бұрын суытуға да жарамды.