# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود روی برچسب سشوار صنعتی مطابقت داشته باشد.

##

سطوح بخش های فلزی از طرف کارخانه به یک لایه ضد زنگ مجهز شده اند. این لایه حفاظتی در اولین راه اندازی، تولید دود می کند.

در طی فرایند تولید، ممکن است سشوار صنعتی تغییرات رنگ در نازل (3) نشان دهد. این امر منجر به ایجاد آسیب دیدگی نمی شود، و عملکرد سشوار صنعتی را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

##

کلید قطع و وصل (2) را به طرف بالا برانید.

##

کلید قطع و وصل (2) را به حالت 0 برانید.

- بگذارید سشوار صنعتی پس از کار کردن طولانی مدت با دمای زیاد، قبل از خاموش شدن خنک شود. برای این منظور بگذارید ابزار برقی مدتی با کمترین دمای قابل تنظیم کار کند.

##

با کلید روشن/خاموش (2) می توانید مقدار هوا را در هر دو مرحله کاری تنظیم کنید:

مرحله کاری | l/min | ‎°C
--- | --- | ---
| ‎150–300‎ | ‎50–630
| ‎300–500‎ | ‎50–630

مقدار هوا را در صورت عدم نیاز به داغ کردن بیش از حد محیط قطعه کار یا حرکت کردن یک قطعه کار سبک با جریان هوا کاهش دهید.

##

با چرخک تنظیم (5) می‌توان دمای جریان هوا را تنظیم کرد.

حالتهای علامت زده چرخک تنظیم با محدوده دماهای زیر مطابقت دارد:

حالت چرخک تنظیم | دما بر حسب ‎°C
--- | ---
1 | ‎50–80
2 | ‎130–160
3 | ‎210–240
4 | ‎280–310
5 | ‎340–370
6 | ‎410–440
7 | ‎480–510
8 | ‎550–580
9 | ‎620–630

موقعیت چرخک تنظیم 1 برای خنک کردن قطعه کار داغ شده و یا برای خشک کردن رنگ در نظر گرفته شده است. همچنین برای خنک کردن سشوار صنعتی، قبل از کنار گذاشتن آن یا تعویض نازل ها در نظر گرفته شده است.