# Указания за сигурност

Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

- Този вентилатор за горещ въздух не е предназначен за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит. Този вентилатор за горещ въздух може да се използва от деца от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит, ако са под непосредствен надзор от лица, отговорни за безопасността им, или ако са били обучени за сигурна работа с вентилатора за горещ въздух и разбират свързаните с това опасности. В противен случай има опасност от погрешно използване и наранявания.

- Следете деца при ползване, почистване и поддържане. Така се предотвратява опасността деца да играят с вентилатора за горещ въздух.

- Работете внимателно с пистолета за горещ въздух. Пистолетът за горещ въздух генерира силна топлина, която води до увеличена опасност от пожар и експлозия.

- Бъдете особено внимателно, ако работите в близост до запалими материали. Горещата струя въздух, респ. горещата дюза могат да възпламенят праха или газовете.

- Не работете с пистолета за горещ въздух в среда с повишена опасност от експлозия.

- Не насочвайте горещата струя въздух за по-дълго време към едно и също място. Леснозапалимите газове могат напр. да се образуват при обработка на пластмаси, бои, лакове или подобни материали.

- Обърнете внимание на това, че топлината се предава към покритите запалими материали и може да ги възпламени.

- След употреба поставяйте пистолета за горещ въздух в мястото за поставяне и го оставяйте да се охлади напълно преди да го опаковате. Горещата дюза може да причини щети.

- Не оставяйте деца включения пистолет за горещ въздух без надзор.

- Когато не използвате пистолета за горещ въздух, го съхранявайте на недостъпно за деца място. Не допускайте с пистолета за горещ въздух да работят лица, които не са запознати с нея. Когато са в ръцете на неопитни потребители, пистолетите с горещ въздух могат да бъдат изключително опасни.

- Предпазвайте пистолета за горещ въздух от дъжд и овлажняване. Проникването на вода в пистолета за горещ въздух повишава опасността от токов удар.

- Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите пистолета за горещ въздух за кабела или да извадите щепсела от контакта. Дръжте кабела далеч от топлина или масло. Повреде‌ни или усукани кабели увелича‌ват риска от токов удар.

- Носете винаги предпазни очила. Предпазните очила намаляват риска от наранявания.

- Преди да извършвате настройки по електроинструмента, да заменяте работни инструменти и когато оставяте пистолета за горещ въздух, изваждайте щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява неволното включване на пистолета за горещ въздух.

- Проверявайте преди всяка употреба пистолета за горещ въздух, кабела и щепсела. Не ползвайте пистолета за горещ въздух, ако установите повреди. Не се опитвайте сами да отваряте пистолета за горещ въздух; допускайте ремонти да бъдат извършвани само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части. Повредени пистолет за горещ въздух, кабели и щепсели увеличават риска от токов удар.

Проветрявайте добре своето работно място. Възникващите при работа газове и пари често пъти са вредни за здравето.

- Носете предпазниръкавици и не докосвайте горещата дюза. Има опасност от изгаряне.

- Не насочвайте струята въздух към хора или животни.

- Не използвайте пистолета за горещ въздух като сешоар. Излизащата струя въздух е значително по-гореща от тази на сешоара.

- Внимавайте в пистолета за горещ въздух да не попаднат чужди тела.

- Разстоянието на дюзата до обработвания детайл зависи от обработвания материал (метал, пластмаса и т.н.) и обработката, която възнамерявате да правите. Винаги първо направете проба за настройване на дебита и температурата.

- Ако се налага използването на пистолета за горещ въздух във влажна среда, използвайте автоматичен предпазен изключвател. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

- Не използвайте пистолета за горещ въздух, когато захранващият кабел е повреден. Ако по време на работа кабелът бъде повреден, не го допирайте; незабавно изключете щепсела от контакта. Повредени захранващи кабели увеличават риска от токов удар.