# Arbeitshinweise

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Heißluftgebläse den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis: Bringen Sie die Düse (3) nicht zu nah an das zu bearbeitende Werkstück. Der entstehende Luftstau kann zur Überhitzung des Heißluftgebläses führen.

## Wärmeschutz abnehmen

Für Arbeiten an besonders engen Stellen können Sie den Wärmeschutz (4) durch Drehen abnehmen.

- Vorsicht vor der heißen Düse! Bei Arbeiten ohne Wärmeschutz besteht erhöhte Verbrennungsgefahr.

Zum Abnehmen bzw. Aufsetzen des Wärmeschutzes (4) schalten Sie das Heißluftgebläse aus und lassen es abkühlen.

Zum schnelleren Abkühlen können Sie das Heißluftgebläse auch kurz mit der niedrigsten einstellbaren Temperatur laufen lassen.

## Heißluftgebläse abstellen

Stellen Sie das Heißluftgebläse auf den Ablageflächen (1) ab, um es abkühlen zu lassen oder um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben.

- Arbeiten Sie mit dem abgestellten Heißluftgebläse besonders vorsichtig! Sie können sich an der heißen Düse oder am heißen Luftstrom verbrennen.

Positionieren Sie das Heißluftgebläse auf einer ebenen, stabilen Fläche. Stellen Sie sicher, dass es nicht umkippen kann. Sichern Sie das Kabel außerhalb Ihres Arbeitsbereiches so, dass es das Heißluftgebläse nicht umwerfen oder herunterziehen kann.

Schalten Sie das Heißluftgebläse bei längerem Nichtgebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.