# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su karšto oro orapūtės firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

##

Gamykloje metaliniai paviršiai yra padengiami apsaugine danga nuo korozijos. Pirmojo naudojimo metu šis apsauginis sluoksnis išgaruoja.

Dėl tam tikrų gamybos procesų gali būti karšto oro orapūtės antgalio (3) pakitimų. Tai nėra pažeidimai ir jie karšto oro orapūtės veikimui neigiamo poveikio nedaro.

##

Įjungimo-išjungimo jungiklį (2) pastumkite aukštyn.

##

Įjungimo-išjungimo jungiklį (2) pastumkite žemyn į padėtį 0.

- Prieš išjungdami karšto oro orapūtę po ilgesnio naudojimo aukšta temperatūra, palaukite, kad jis atvėstų. Dėl to leiskite jam trumpam veikti nustatę žemiausią, kokią galima nustatyti, temperatūrą.

##

Įjungimo-išjungimo jungikliu (2) galite reguliuoti oro kiekį abiejose darbo pakopose:

Darbinė pakopa | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Sumažinkite oro kiekį tada, jei, pvz., reikia, kad ruošinio aplinka per daug neįkaistų, arba jei oro srautas gali pastumti lengvą ruošinį.

##

Reguliavimo ratuku (5) galite reguliuoti oro srauto temperatūrą.

Paženklintos temperatūros nustatymo ratuko padėtys atitinka tokias temperatūros sritis:

Temperatūros nustatymo ratuko padėtis | Temperatūra, °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Jungiklio padėtis 1 yra skirta įkaitusiam ruošiniui vėsinti arba dažams džiovinti. Ji taip pat tinka karšto oro orapūtei prieš pastatant ar prieš keičiant antgalį atvėsinti.