# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku horkovzdušné pistole.

##

Kovové plochy jsou z výroby opatřené ochranným antikorozním povlakem. Tato ochranná vrstva se při prvním uvedení do provozu odpaří.

Vlivem výrobního procesu může u horkovzdušné pistole dojít ke změně barvy trysky (3). Nejedná se o poškození, na funkci horkovzdušné pistole to nemá vliv.

##

Posuňte vypínač (2) nahoru.

##

Posuňte vypínač (2) dolů do polohy 0.

- Po delší práci při vysoké teplotě nechte horkovzdušnou pistoli před vypnutím vychladnout. Za tímto účelem ho nechte krátkou dobu běžet na nejnižší nastavitelnou teplotu.

##

Vypínačem (2) můžete nastavit množství vzduchu u obou pracovních stupňů:

Pracovní stupeň | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Množství vzduchu zmenšete např. tehdy, když se okolí obrobku nemá nadměrně zahřívat nebo pokud by se mohl lehký obrobek proudem vzduchu posunout.

##

Nastavovacím kolečkem (5) můžete regulovat teplotu proudu vzduchu.

Označené polohy nastavovacího kolečka odpovídají následujícím rozsahům teploty:

Poloha nastavovacího kolečka | Teplota ve °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Poloha nastavovacího kolečka 1 je vhodná pro ochlazení zahřátého obrobku nebo pro sušení barvy. Rovněž je vhodná pro vychladnutí horkovzdušné pistole před odložením nebo výměnou trysek.