# بدء التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة علی لافتة طراز جهاز الهواء الساخن.

##

تم تزويد الأسطح المعدنية من قبل المصنع بطبقة طلاء لحمايتها من التآكل. حيث تتبخر تلك الطبقة عند التشغيل للمرة الأولى.

نتيجة لعملية التصنيع قد يكون لون الفوهة (3) الخاصة بمنفاخ الهواء الساخن متغير بعض الشيء. لكن هذا لا يشير إلى وجود أضرار أو عطل في وظيفة منفاخ الهواء الساخن.

##

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف (2) إلى أعلى.

##

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف (2) إلى أسفل إلى الوضع 0.

- دع منفاخ الهواء الساخن يبرد قبل إيقافه بعد العمل لمدة طويلة في درجات حرارة مرتفعة. دعها تعمل لفترة قصيرة بأقل درجة حرارة يمكن ضبطها.

##

باستخدام مفتاح التشغيل والإطفاء (2) يمكنك ضبط كمية الهواء على الدرجتين:

مستوى العمل | لتر/دقيقة | °م
--- | --- | ---
| 150–300‏ | 50–630‏
| 300–500‏ | 50–630‏

قم بتقليل كمية الهواء، على سبيل المثال، عندما يكون التسخين المفرط للمنطقة المحيطة بقطعة الشغل غير ضروري أو عند احتمالية تحرك قطعة شغل الخفيفة بسبب تيار الهواء.

##

يمكنك باستخدام طارة الضبط (5) التحكم في درجة حرارة تيار الهواء.

تطابق المواضع المميزة لطارة الضبط نطاقات درجات الحرارة التالية:

وضع طارة الضبط | درجة الحرارة بوحدة °م
--- | ---
1 | ‎50–80
2 | ‎130–160
3 | ‎210–240
4 | ‎280–310
5 | ‎340–370
6 | ‎410–440
7 | ‎480–510
8 | ‎550–580
9 | ‎620–630

يناسب وضع طارة الضبط 1 تبريد قطع الشغل الساخنة أو تجفيف الألوان. كما يناسب أيضًا تبريد منفاخ الهواء الساخن قبل إيقاف المنفث الإضافي أو تغييره.