# Υποδείξεις εργασίας

- Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποια‌δήποτε εργασία στο πιστόλι θερμού αέρα.

Υπόδειξη: Μη φέρετε το ακροφύσιο (3) πολύ κοντά στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Η δημιουργούμενη συσσώρευση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του πιστολιού θερμού αέρα.

## Αφαίρεση της θερμοπροστασίας

Για εργασίες σε ιδιαίτερα στενά σημεία μπορείτε να αφαιρέσετε τη θερμοπροστασία (4), περιστρέφοντάς την.

- Προσέξτε το καυτό ακροφύσιο! Κατά την ερ‌γασία χωρίς θερμοπροστασία αυξάνει ο κίνδυνος εγκαυμάτων.

Για την αφαίρεση ή την τοποθέτηση της θερμοπροστασίας (4) απενεργοποιήστε το πιστόλι θερμού αέρα και αφήστε το να κρυώσει.

Για τη γρήγορη ψύξη μπορείτε επίσης να λειτουργήσετε το πιστόλι θερμού αέρα για λίγο χρόνο με τη χαμηλότερη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.

## Εναπόθεση του πιστολιού θερμού αέρα

Ακουμπήστε το πιστόλι θερμού αέρα πάνω στην επιφάνεια εναπόθεσης (1), για να το αφήσετε να κρυώσει ή για να έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα για εργασία.

- Εργάζεστε με του ακουμπισμένο κάτω πιστόλι θερμού αέρα ιδιαίτερα προσεκτικά! Μπορείτε να καείτε στο καυτό ακροφύσιο ή στη ροή καυτού αέρα.

Τοποθετήστε το πιστόλι θερμού αέρα πάνω σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε, ότι δεν μπορεί να ανατραπεί. Ασφαλίστε το καλώδιο εκτός της περιοχής της εργασίας σας έτσι, ώστε το πιστόλι θερμού αέρα να μην μπορεί να το ανατραπεί ή να πέσει κάτω.

Απενεργοποιήστε το πιστόλι θερμού αέρα σε περίπτωση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος μη χρήσης και τραβήξτε το φις από την πρίζα.