# Mise en marche

- Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du décapeur thermique.

##

Un revêtement est appliqué en usine sur les surfaces métalliques pour les protéger de la corrosion. Cette couche de protection s’évapore lors de la première utilisation.

En raison du processus de fabrication, le décapeur thermique peut présenter une décoloration sur la buse (3). Il ne s'agit pas d'un dommage et cela n'affecte pas le fonctionnement du décapeur thermique.

##

Poussez l’interrupteur marche/arrêt (2) vers le haut.

##

Poussez l’interrupteur marche/arrêt (2) vers le bas jusque dans la position 0.

- Après une utilisation prolongée à température élevée, laissez refroidir le décapeur thermique avant de l’arrêter. Laissez-le pour cela fonctionner pendant une courte durée à la plus basse température réglable.

##

L’interrupteur marche/arrêt (2) permet de régler le débit d’air dans les deux positions de travail :

Position de travail | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Réduisez le débit d’air par ex. quand il ne faut pas que les abords de la pièce deviennent trop chauds ou quand le souffle d’air risque de déplacer la pièce.

##

La température du flux d’air se règle à l’aide de la molette (5).

Les positions marquées sur la molette correspondent aux plages de température suivantes :

Position de la molette de réglage | Température en °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

La position 1 de la molette est idéale pour refroidir une pièce chaude ou sécher de la peinture. Elle peut aussi être utilisée pour refroidir le décapeur thermique avant de le ranger ou avant de changer de buse.