# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a hőlégfúvó pisztoly típustábláján található adatokkal.

##

A fémfelületeket egy a gyárban felvitt bevonat védi a korrózió ellen.Ez a védőréteg az első üzembevétel során elpárolog.

A gyártási folyamat következtében a hőlégfúvó pisztoly (3) fúvókáján esetleg elszíneződések láthatók. Ezek nem jelentenek megrongálódást és nem befolyásolják a hőlégfúvó pisztoly működését.

##

Tolja el felfelé a (2) be-/kikapcsolót.

##

Tolja el lefelé a (2) be-/kikapcsolót a 0 helyzetbe.

- Ha az hőlégfúvó pisztollyal hosszú ideig magas hőmérsékleten dolgozott, akkor hagyja azt lehűlni, mielőtt kikapcsolja. Ehhez járassa a hőlégfúvó pisztolyt rövid ideig a legalacsonyabb beállítható hőmérsékleten.

##

A (2) be-/kikapcsolóval a levegőmennyiséget munkavégzési fokozatba beállíthatja:

Munkavégzési fokozat | l/perc | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Alacsonyabb levegőáramra például akkor van szükség, ha el kell kerülni a munkadarab kör‌nyezetének túlzott felmelegedését vagy ha egy könnyű munkadarabot a túl erős levegőáram elmozdítana.

##

A (5) állítókerék a légáram hőmérsékletének szabályozására szolgál.

A megjelölt tárcsahelyzetek a következő hőmérséklet tartományoknak felelnek meg:

Szabályozó tárcsa helyzete | Hőmérséklet, °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

A szabályozó tárcsa 1 helyzete egy felhevített munkadarab lehűtésére vagy festékek szárítására alkalmas. Ez a fokozat a hőlégfúvó pisztoly leállítás vagy fúvókacsere előtti lehűtésére is alkalmas.