# Wskazówki dotyczące pracy

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy opalarce‌‌ należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

Wskazówka: Nie należy trzymać dyszy (3) zbyt blisko obrabianego elementu. Powstający bufor powietrza może prowadzić do przegrzania opalarki.

## Zdejmowanie osłony cieplnej

Do prac w miejscach trudno dostępnych należy obrócić i zdjąć osłonę cieplną (4).

- Uwaga na gorącą dyszę! Podczas pracy bez osłony cieplnej istnieje podwyższone niebez‌pie‌czeństwo oparzenia.

W celu zdjęcia lub założenia osłony termicznej (4) należy wyłączyć opalarkę i schłodzić ją.

Aby szybciej schłodzić opalarkę, można przestawić ją na krótko na najniższą możliwą temperaturę.

## Odstawianie opalarki

Opalarkę należy odstawiać na przeznaczonych do tego celu podstawkach (1), aby ją pozostawić do ochłodzenia lub aby mieć obie ręce wolne do pracy.

- Podczas pracy z odstawioną opalarką należy zachować szczególną ostrożność! Istnieje ryzyko oparzenia się gorącą dyszą lub gorącym strumieniem powietrza.

Umieścić opalarkę na równej, stabilnej powierzchni. Upewnić się, że urządzenie nie przewróci się. Przewód należy zabezpieczyć poza powierzchnią roboczą, aby przypadkowo nie doprowadził do przewrócenia lub pociągnięcia opalarki w dół.

W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu należy wyłączyć opalarkę i wyjąć wtyczkę z gniazda.