# Tehnički podaci

Ventilaciona grejalica | GHG 20‑60
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2000
Količina vazduha | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatura na izlazu mlazniceA) | °C | 50–630
Preciznost merenja temperature |  | ±10%
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Klasa zaštite |  | /Ⅱ

A)

  pri temperaturi okoline od 20 °C

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.