# Tehniskie dati

Karstā gaisa pūtējs | GHG 18V-50
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Maks. gaisa plūsma | l/min | 175
Temperatūra sprauslas izejāA) | °C | 300/500
Temperatūras mērīšanas precizitāte |  | ±10 %
Svars atbilstoši EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Izmērs (garums × platums × augstums) | mm | 183 × 77 × 209
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  pie apkārtējās vides temperatūras 20 °C

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.