# Ta i bruk

- Ta ut batteriet før du foretar innstillinger, bytter tilbehørsdeler eller legger bort varmluftpistolen. Dette tiltaket hindrer utilsiktet start av varmluftpistolen.

##

Fra fabrikken er metalloverflatene beskyttet mot korrosjon med et belegg. Dette beskyttelseslaget fordamper ved første oppstart.

Under produksjonsprosessen kan dysen (1) til varmluftpistolen bli misfarget. Dette dreier seg ikke om skader, og påvirker ikke funksjonen til varmluftpistolen.

##

Med effekttrinninnstillingen (3) kan du velge mellom 2 forskjellige effekttrinn. Ved omkobling blinker LED-arbeidslyset en kort stund:

- Trinn 300 °C
  Med dette trinnet kan du for eksempel tine opp vannrør eller bearbeide krympeslanger. Når pistolen er slått på, nås denne temperaturen i løpet av under 6 s. Med et fulladet 8 Ah-batteri er driftstiden inntil 21 min.
- Trinn 500 °C
  Med dette trinnet kan du for eksempel fjerne lakk.

Spesifikasjonene for oppvarmingstid gjelder for målinger ved romtemperatur.

##

For å slå på trykker du først på opplåsingsbryteren (4) og deretter på av/på-bryteren (5). Etter start kan du slippe opplåsingsbryteren (4), opplåsingsbryteren (4) må ikke trykkes inn på nytt under drift.

Ved start av varmluftpistolen slår LED-arbeidslyset (6) seg på og belyser arbeidsområdet.

##

For å slå av slipper du av/på-bryteren (5).

Sett varmluftpistolen på batteriet (8) for å avkjøle den.

##

Hvis batteriet (8) fjernes fra varmluftpistolen under løpende drift, og av/på-bryteren (5) slås på igjen, aktiveres gjenstartbeskyttelsen. LED-arbeidslyset (6) blinker og varmluftpistolen starter ikke.

Slipp av/på-bryteren (5) og slå deretter på varmluftpistolen som vanlig.

##

Hvis batteriet (8) blir for varmt under løpende drift, reduseres ytelsen. LED-arbeidslyset (6) blinker langsomt så lenge av/på-bryteren (5) holdes inntrykt.

Hvis varmluftpistolen brukes på nytt og temperaturen i batteriet fortsetter å stige, slår varmluftpistolen seg av automatisk.

##

Varmluftpistolen er kompatibel med alle 18 V Bosch Professional-batterier.

Under drift av varmluftpistolen med batterier som er mindre enn de anbefalte 4 Ah-batteriene, oppnår imidlertid ikke varmluftpistolen full ytelse i trinnet 500 °C (temperaturen nås ikke og luftmengden reduseres). For å vise at varmluftpistolen bare arbeider med redusert effekt, blinker LED-arbeidslyset (6) flere ganger i langsom takt når pistolen slås på.

##

LED-arbeidslyset (6) brukes også som status-LED-indikator.

Tilbakemelding via LED | Hendelsesbeskrivelse
--- | ---
Kort oppblinking | Endring av temperaturen
Flere gangers blinking ved start av varmluftpistolen | Redusert ytelse (bruk av batteri < 4 Ah)
Langsom blinking så lenge av/på-bryteren (5) holdes inntrykt | Gjenstartbeskyttelse
Overopphetingsvern for batteriet
Hurtig blinking så lenge av/på-bryteren (5) holdes inntrykt | Intern feil

Hvis en intern feil vises permanent på varmluftpistolen (varmluftpistolen starter ikke eller slår seg av når den allerede er i drift), må du kontakte kundeservice.