# Mise en place de l’accu

- Ne forcez pas pour insérer l’accu. L’accu est conçu de façon à ne pouvoir être introduit dans le décapeur thermique que dans la position correcte.

Insérez l’accu dans le compartiment à accu jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

L’accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par « Electronic Cell Protection (ECP) » (l’électronique de protection des cellules). Quand l’accu est déchargé, un circuit de protection désactive automatiquement le décapeur thermique.